Изх.№ 62/25.01.2023

ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ

**І. Описание на доставката**

 *1. Обща информация*

Доставката на работни обувки включва обувки ниски, ботуши и сабо за нуждите на всички обогатителни фабрики на „Каолин“ ЕАД за предстоящия летен сезон 2023 г.

Работните обувки трябва да са нови, неупотребявани и съответстващи на техническата спецификация на Възложителя.

*2. Детайлна информация и изисквания към работните обувки*

*2.1. Работни обувки ниски*

***»* Стандарти, на които да отговарят:**

* S3SRC;
* EN20345:2011;
* UNI11583:2015 - сертификат срещу подхлъзване за работни места и върху наклонени покриви.

**» Лицева част**:

Естествена лицева кожа от ЕРД /Едър рогат добитък/, хидрофобизирана, мека и здрава, „дишаща“. Да позволява лесно почистване и поддръжка с най-обикновенна вакса.

В кожата да не се откриват остатъци от хром над нормите, като се представя протокол за това от акредитирана лаборатория за кожи и изделия от кожи, който е издаден след датата на откриване на настоящата процедура. Допълнителни задължителни изследвания от акредитирана лаборатория са следните: съпротивление на раздиране, якост при опън, паропропускливост, водопоглъщане, водопропускливост.

В този протокол да бъде описани: име и артикулен номер на модела, производител, вид на кожата.

Забележка: Хромът се използва за хидрофобизация/водоустойчивост/ на всички кожи.

**» Цвят – черен или кафяв**.

**» Подплата**:

Канална система осигуряваща по добра циркулация на въздуха, абсорбираща и освобождаваща влага.

**» Стелка**:

Сменяема, цяла, с отвори за подобряване на въздушна циркулация, антибактериална, ортопедична, да възвръща част от енергията при ходене – чрез еластична мека задна част от мек полиуретан и/или подобен материал и с дебелина минимум 20 мм.

**» Ходило**:

Леко, изработено от мек полиуретан във вътрешната част и здрав, пластичен, усилен и абразивоустойчив полиуретан тип „PUTR“ за външната.

.

**» Предпазно бомбе**:

Композитно или алуминиево бомбе, да е широко по норма Mondopoint минимум 11, устойчиво на удар до 200J

**» Пластина:**

Неметална вложка в ходилото

» Допълнително:

- Върху езика – на подходящо видимо място да бъде трайно пришит текстилен етикет с логото на Каолин и буквен надпис „КАОЛИН ЕАД“

- Да се докаже, че обувките са стандартно производство – чрез каталози /хартиени или електронни/ на производителя

- Ще се приемат изделия само от европейски производители

- При доставка няма да се приемат изделия произведени преди повече от 1 година.

2.2*. Сабо*

* Сая: Перфорирана естествена кожа
* Подплата: Текстил, абсорбира влагата
* Стелка: Естествена кожа, анатомична
* Ходило: PVC, противохлъзгащо
* Бомбе: Не
* Пластина: Не

2.3. *Ботуши S5 SRC*

* Горна част – PVC/нитрил, напълно водоустойчиви, светлоотразителен елемент в областта на петата.
* Подплата – 100% почистващ полиестер, не задържащ влага
* Ходило – антистатично, противохлъзгащо ходило, гъвкаво, поглъщащо енергията в областта на петата, устойчиво на износване.
* Бомбе – защитно стоманено бомбе устойчиво на удар 200J.
* Пластина – олекотена стоманена пластина в ходилото, осигуряваща устойчивост на пробождане.

*3. Общи изисквания към работните обувки*

3.1. Цвят – черен или кафяв

3.2. Произход - европейски

3.3. Размери

Работните обувки трябва да са с размери от №35 до №48

3.4. Опаковка

Всеки чифт да е опакован в картонена кутия с размер

*4*. *Общи изисквания към сабо*

4.1. Цвят – бял

4.2. Произход - европейски

4.3. Размер: 35-42

4.4. Опаковка: картонена кутия с размер

*5. Общи изисквания към ботушите*

5.1. Цвят – жълт

5.2. Произход - европейски

5.3. Размер: 36-47

5.4. Опаковка: самостоятелна с посочен размер

*6. Обем на доставката и срокове*

Прогнозните количества на работните обувки са както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** |
| 1 | Обувки ниски S3 | 550 |
| 2 | Сабо | 50 |
| 3 | Ботуши | 280 |

Детайлната информация за доставката с конкретни номера се получава с писмена заявка на „Каолин“ ЕАД към избрания Изпълнител.

**II. Изисквания към офертите и доставчиците**

1. Да се потвърди възможност за доставка на работни обувки по спецификацията на „Каолин“ ЕАД по т.I и офертата да бъде в съответствие с изискванията на настоящото задание за доставка на работни обувки.
2. Да се посочи крайна ед.цена на работните обувки в лв, без ДДС
3. Да се посочи срок на доставка – в дни след писмено възлагане на поръчка или сключване на договор
4. Да се посочи начин на плащане – разсрочено в дни от датата на издаване на оригинална данъчна фактура
5. Да се посочи място на доставката – DDP Сеново, Incoterms 2020
6. Да се даде гаранция за обувките и сабото при съхранение и при употреба
7. Да се посочи валидност на офертите – минимум 90 дни след предоставяне
8. Да се предоставят документи, удостоверяващи качеството на работните обувки и сабо.
* Декларация за съответствие от производителя, че изделията отговарят на техническите изисквания на Възложителя.
* Техническа характеристика и инструкция за употреба.
1. Да се представят задължително по 1 бр. мостра за всяко изделие в размер № 43 за обувки и ботуши, размер № 39 за сабо.
2. Да се представят по 3 бр. референции от клиенти за извършени аналогични доставки през последните 2 години
3. Други
* Мострите на одобрения за изпълнител кандидат се задържат от „Каолин“ ЕАД за удостоверяване на съответствието на всяка доставена партида.
* При изпълнение на договора, работните обувки и ботуши трябва да са същите като утвърдената от „Каолин“ ЕАД мостра и със същото качество.
* Мострите на останалите, некласирали се кандидати се връщат до 15 работни дни след приключване на избора на доставчик и сключване на договор с изпълнителя.

**III. Представяне на офертите**

1. Офертите следва да се представят на вниманието на Миглена Маринова – Ръководител Снабдяване и складово стопанство в запечатан плик, адресиран до „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 с надпис ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ 2023 с обозначен Подател.
2. Мострите следва да се изпратят до „Каолин“ ЕАД на вниманието на Миглена Маринова – Ръководител Снабдяване и складово стопанство, адресиран до „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 с надпис МОСТРА ПО ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕТНИ РАБОТНИ ОБУВКИ 2023 с обозначен Подател.
3. **Краен срок за получаване на офертите:** 10.02.2023 г.

**V. Представители на Възложителя по организация провеждане на процедура за избор на Изпълнител/Доставчик:**

**Миглена Маринова** – Ръководител Направление Снабдяване и складово стопанство; тел. 0899 696 879, e-mail: miglenam@kaolin.bg

**Албена Стефанова** – Експерт Складово стопанство, тел. 0895489197, е-mail: astefanova@kaolin.bg